大纲

1、type-c连接865hdk，配置好ipc记录url列表

2、启动设备用远程桌面演示流程：连接网络，启动app，点击设置添加IPC的rtsp url，开始播放。

3、启动profiler工具查看资源占用情况

4、保存报告

Outline

1. Connects type-c to 865hdk, configures the ipc, record url list

2. Start the remote desktop demonstration process for the device:

1. connect to the network
2. start the app
3. click settings to add the rtsp url of the IPC
4. start playing

3. Start the profiler tool to view resource usage

4. Save the report